# 一般探测步骤
# 	1.主机发现
#	2.端口扫描


nmap -p- [目标]		# 扫描全部TCP端口
nmap -p [端口]		# 扫描指定TCP端口

nmap -sT			# 使用TCP扫描 , 完成握手流程
nmap -sU			# 使用UDP扫描
nmap -sS			# 不完成整个握手过程
nmap -sUV			# UDP + 版本探测 确认目标主机状态
nmap -sUV --top-ports 100	# 扫描常用的100端口

# UDP 由于探测不稳定性高,采用多次探测，因此速度慢

nmap -sn [目标]		# ping  可用'-' 进行范围探测,内网ARP,外网ICMP包(会被windows server拦截)
nmap -sn 192.168.0.1-100
nmap -Pn [目标]		# 可以绕过防火墙(慢) 不用Ping

